
	附件一：
清单

	序号
	名称
	单位
	工程量（约）
	要求包含但不限于
	人工（元/？）

	1
	门诊楼病房楼室内和走廊的水电改造（电线/电缆铺设、开关插座、配电箱重新铺设、强弱电桥架）
	项
	
	门诊楼明敷线管；病房楼病房内空调电源线暗敷及割槽修复
	

	2
	门诊楼门厅顶部铝塑板拆除
	项
	
	
	

	3
	门诊楼门厅顶部改造
	项
	
	铝扣板集成吊顶包括但不限于灯具、喷淋点位开口费等
	

	4
	门诊楼一楼和病房楼1-3层墙面、顶面维修乳胶漆墙面
	项
	
	1.开裂 空鼓 出碱处铲除；2.粉刷强固一遍；3.开裂 空鼓 出碱处石膏修补开裂处需用网格布加固处理；4.腻子粉刷一边；5.门窗保护 砂纸打磨；6.乳胶漆两遍
	

	5
	门诊楼一楼和病房楼1-3层卫生间 铝扣板吊顶
	项
	
	1.膨胀螺丝吊筋固定 边角要用钢钉固定；2.38轻钢龙骨轻钢主龙骨间距800-1200mm，配套付龙骨间距600mm；3.600*600mm铝扣板；4.灯孔、空调口等孔洞开孔及加固要综合考虑。
	

	6
	门诊楼一楼和病房楼1-3层高晶板吊顶
	㎡
	
	围帘与输液轨道龙骨一体使用1.膨胀螺丝吊筋固定边角要用钢钉固定；2.2.50轻钢主龙骨间距800-1200mm，配套付龙骨间距600mm；3.600*600mm高晶板；  4.灯孔、空调口等孔洞开孔及加固要综合考虑          
	

	7
	门诊楼外墙喷涂
	项
	
	
	

	注：报价应包含税金等其他费用；
付款方式：工程量据实结算，完工付80%，投入使用两个月付清。
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	附件二：
清单

	序号
	名称
	单位
	工程量（约）
	要求包含但不限于
	人工（元/？）

	1
	DN300雨水管道
	m
	300
	1. 切割地面、挖机破碎、开挖、回填、接管子、地面成活；            
2. 门诊楼前主管网。路面切割开挖管道铺设 、地面砼垫层，面层为沥青；                3.病房楼前原砖 砌污水沟损坏，铺设钢带排水管；                 
4.含铸铁井盖扣盖；原破损路面剔 除后新做，及地膜；              
5.地面夯实水泥砂浆粘贴；                6.喷洒底油；         
7.沥青路面平均按5cm厚铺设；              8.规格1*0.5*0.1及水泥砂浆封补
	

	2
	DN400雨水管道
	m
	114
	
	

	3
	DN500污水水管 道
	m
	113
	
	

	4
	砖砌700检查井
	个
	22
	
	

	5
	原有砖砌污水管道清淤包含但不限于完好盖板的复位
	m
	226
	
	

	6
	下水道盖板更换铺盖
	块
	89
	
	

	7
	病房楼前地面修补
	㎡
	396
	
	

	8
	病房楼前花园彩砖地面铺设
	㎡
	780
	
	

	9
	沥青路面人工
	㎡
	2000
	
	

	10
	沥青路面底油人工
	㎡
	2000
	
	

	11
	沥青材料
	㎡
	
	
	

	注：报价应包含税金等其他费用；
付款方式：工程量据实结算，完工付80%，投入使用两个月付清。
	







