鄄城县人民医院中医生活化体验馆设计方案和施工报价项目参数
[bookmark: _GoBack]菏泽昌源健康服务有限公司计划在鄄城县人民医院新院区门诊大厅一楼医疗主街北部新增一处中医生活化体验馆，东西9 米，南北15 米，高2.7米，无吊顶，总面积145 平米。
设计要求：在南北面各开一道门。南门为太极门，北门为玻璃隔断门但不常开。里边涵盖中医文化、中医生活化体验、中药代茶饮、药食同源、柜台售卖中药饮片以及一些文玩、中医脉诊、附带咖啡面包区域。
一、设计理念建议（参与人员开展设计工作时，可不受以下5点内容局限）
1、序厅（接待+文化展示区）
核心功能：访客接待登记、客流引导分流、中医文化氛围营造、中医知识初步科普
设计亮点：	
入口设置中式屏风与原木接待台，陈列针灸铜人、仿古药碾、葫芦摆件等中医器具，彰显中医文化底蕴；
墙面悬挂中医名言字画、经络图谱、四季养生主题海报，搭配柔和灯带，强化空间氛围感；
设置导视标识牌，清晰标注各功能区域方位，并配备休息座椅，供访客等候使用；
摆放中医古籍与养生类书籍，供访客随手翻阅，营造兼具书香气息与康养属性的空间氛围。
2、本草科普区  核心功能：药材认知、科普教学、互动辨识 设计亮点： 打造透明药材展示墙，分类陈列常用中药材（枸杞、当归、黄芪、艾草、陈皮等），标注名称、功效、产地、用法 设置闻香辨材区，摆放密封香薰瓶，内含艾草、檀香、藿香、薄荷等药材香气，开展趣味辨识活动 配备触控屏幕，播放药材生长、炮制过程视频，讲解中医基础理论（阴阳、五行、经络） 设置小型标本台，展示药用植物标本、种子，适合亲子研学、科普教学 
中医专家坐诊区  核心功能：治未病健康咨询
3、中药代茶饮（饮品店）  核心功能：休憩放松、养生茶饮、轻食品尝 设计亮点：原木桌椅，绿植点缀，安静雅致，提供四季养生茶饮（春季养肝茶、夏季解暑茶、秋季润燥茶、冬季温补茶） 售卖养生点心、草本零食，无添加、健康养生 播放舒缓古风音乐，供访客休整、闲聊，缓解理疗疲劳
4、文创周边售卖区 面积： 核心功能：产品销售、伴手礼选购 售卖品类： 养生类：定制养生茶包、草本精油、艾灸条、足浴包、祛湿膏 文创类：中医主题书签、经络图手册、草本香囊、古风养生摆件 器材类：小型按摩器、穴位图、家用艾灸盒、拔罐器具 设计：开放式货架，分类摆放，标价清晰，包装简约国风，提升质感。
5、 辅助区域 储物间：存放器材、药材、物料，保持空间整洁

二、施工材料及报价要求 
1.钢化玻璃：优质浮法原片玻璃，经钢化处理，必须获得国家3C强制性认证。
 公称厚度：≥ 12mm 钢化玻璃（单块面积>3.0㎡）。
 钢化度：碎片状态符合GB 15763.3标准，冲击强度为普通玻璃的5倍以上。
 表面应力：≥90MPa。
 平整度：允许偏差符合GB 50210标准，无明显波纹、气泡、夹渣及裂纹。
 外观质量：表面光滑，无划痕、无崩边、无缺角。
2. 铝合金型材：采用6063T5 原生挤压铝型材，严禁使用回收铝。
 壁厚要求：主受力立柱、横梁壁厚：≥2.0mm。 次龙骨及边框壁厚：≥1.5mm。
 表面处理：氟碳喷涂（FEVE）。含氟量：≥70%。膜厚：总膜厚 ≥60μm。
 颜色要求：参与人结合医院特色自选色系，表面无流挂、露底、明显橘皮。
 3.辅材与密封  结构胶：中性硅酮结构胶，耐候性好，粘结强度≥1.0MPa。
 耐候胶：医院专用防霉中性硅酮耐候胶，具备抗老化、防发霉功能。
 玻璃垫块：采用 EPDM橡胶垫块，长度≥100mm，厚度≥5mm，严禁玻璃与金属直接接触。
 4.五金配件：所有连接件、固定件采用 304不锈钢 材质。承载力满足设计要求，防腐防锈，安装牢固无松动。采用 EPDM 橡胶条，具有优异弹性和耐老化性。
 5. 玻璃入框前，须在型材内垫设EPDM橡胶垫块，避免应力集中；玻璃入框后，及时注入耐候胶，胶缝饱满、均匀、顺直，无空隙。
 6.参与人需列出报价清单：分项为钢化玻璃、铝合金龙骨、表面处理、辅材与密封、五金配件、安装费、其它及税费。
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