	              报价单            单位：元

	序号
	项目
	特征简述
	预算价
	单位
	报价

	1
	墙面铲除
	乳胶漆层至基层，清理浮渣
	10
	㎡
	

	2
	墙面防水
	墙身防水至顶板，附加层，闭水实验
	30
	㎡
	

	3
	墙面贴砖
	含基层拉毛处理，含阴阳角处理
	50
	㎡
	

	4
	地面拆除
	地砖+垫层拆除至结构层，清理
	40
	㎡
	

	5
	地面防水
	含根管加强，闭水试验
	30
	㎡
	

	6
	地面陶粒回填
	回填+水泥砂浆找平
	35
	㎡
	

	7
	地面防滑砖地砖铺贴
	含排水找坡
	45
	㎡
	

	8
	顶板开洞DN100管
	金刚水钻，支架固定钻孔，空洞清理、孔边修边。打孔遇主筋不得切断，需另做。
	50
	个
	

	9
	顶板开洞DN75管
	
	40
	个
	

	10
	顶板开洞DN50管
	
	30
	个
	

	11
	DN100管
	管道安装，移位接驳
	20
	m
	

	12
	DN75管
	管道安装，移位接驳
	16
	m
	

	13
	DN50管
	管道安装，移位接驳
	12
	m
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